**企业清洁生产审核信息公示**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 安徽阿喜绿色科技有限公司 | | |
| 所在地 | | 安徽省滁州市凤阳县板桥镇 | | |
| 法人代表 | | 阙伟东 | | |
| 审核原因 | | 强制清洁生产审核（双有企业） | | |
| 一、有毒有害原辅材料使用情况 | | | | |
| 名称 | 数量 | 用途 | | 备注 |
| 烧碱 | 0.8万t/a | 白炭黑生产调节Ph,碱洗压滤机使用 | | 氢氧化钠 |
| 纯碱 | 5.6万t/a | 硅酸钠生产原料 | | 碳酸钠 |
| 硫酸 | 2.76万t/a | 白炭黑生产反应单元） | | 硫酸 |
| 石英砂 | 12万t/a | 硅酸钠生产原料 | | 二氧化硅 |
| 氨水 | 0.12万t/a | 窑炉废气处理系统使用 | | 氨 |
| 二、排放有毒有害物质情况 | | | | |
| 种类 | 污染物名称 | | 排放标准浓度限值 | 排放量（t/a） |
| 废气 | 二氧化硫 | | 100(mg/Nm3) | 12.74 |
| 氮氧化物 | | 300(mg/Nm3) | 48.57 |
| 颗粒物 | | 10(mg/Nm3) | 0.2002 |
| 三、危险废物的产生和处置情况 | | | | |
| 名称 | 类别 | 产生量（t/a） | 处置情况 | |
| 废机油 | 危险固废 | / | 自行贮存,自行利用 | |
| 焦油和焦油渣 | 危险固废 | 838.22 | 委托有资质单位处理 | |
| 废液 | 危险固废 | 0.46 |
| 废钒钛系催化剂 | 危险固废 | / |
| 四、环境风险防范措施落实情况 | | | | |
| 类别 | 环保  措施 | 数量 | 落实情况 | |
| 风险防范 | 编制应急预案 | / | 备案文件：项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。 | |
| 事故  收集池 | / | 厂内设置1座540m3污水事故应急池。 | |
| 围堰 | / | | 储罐区设有围堰 |
| 防渗 | / | | 化学品仓库、危废库、储罐区地面做好防腐防渗措施，化学品仓库、罐区设置导流沟、集液池 |
| 应急物资 |  | | 备有冲洗工具、备用桶、消防沙、防护用品、吸附棉等应急物资。 |